哈锅哈

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x40 0x00

标准请求：获取描述符：设备描述符

FIFO写端点0缓冲区18字节

0x12 0x01 0x10 0x01 0x00 0x00 0x00 0x40 0xc4 0x10 0x8a 0x81 0x00 0x01 0x01 0x02 0x00 0x01

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x00 0x05 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

标准请求：Set\_Address请求

地址为：0x6FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x12 0x00

标准请求：获取描述符：设备描述符

FIFO写端点0缓冲区18字节

0x12 0x01 0x10 0x01 0x00 0x00 0x00 0x40 0xc4 0x10 0x8a 0x81 0x00 0x01 0x01 0x02 0x00 0x01

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x00 0x02 0x00 0x00 0xff 0x00

标准请求：获取描述符：配置描述符

FIFO写端点0缓冲区64字节

0x09 0x02 0x91 0x00 0x03 0x01 0x00 0x80 0x32 0x09 0x04 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x00 0x00 0x09 0x24 0x01 0x00 0x01 0x2b 0x00 0x01 0x01 0x0c 0x24 0x02 0x04 0x01 0x02 0x00 0x02 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0d 0x24 0x06 0x05 0x04 0x02 0x01 0x00 0x02 0x00 0x02 0x00 0x00 0x09 0x24 0x03 0x06 0x01 0x01 0x00 0x05 0x00 0x09 0x04 0x01

FIFO写端点0缓冲区64字节

0x00 0x00 0x01 0x02 0x00 0x00 0x09 0x04 0x01 0x02 0x01 0x01 0x02 0x00 0x00 0x07 0x24 0x01 0x06 0x00 0x01 0x00 0x0b 0x24 0x02 0x01 0x02 0x02 0x10 0x01 0x00 0x77 0x01 0x09 0x05 0x83 0x0d 0x00 0x02 0x01 0x00 0x00 0x07 0x25 0x01 0x00 0x02 0x00 0x00 0x09 0x04 0x02 0x00 0x02 0x03 0x00 0x00 0x00 0x09 0x21 0x11 0x01 0x00 0x01

FIFO写端点0缓冲区17字节

0x22 0xcb 0x00 0x07 0x05 0x81 0x03 0x40 0x00 0x0a 0x07 0x05 0x02 0x03 0x40 0x00 0x01

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x00 0xff 0x00

标准请求：获取描述符：字符串描述符

FIFO写端点0缓冲区4字节

0x04 0x03 0x09 0x04

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x02 0x03 0x09 0x04 0xff 0x00

标准请求：获取描述符：字符串描述符

FIFO写端点0缓冲区18字节

0x12 0x03 0x46 0x00 0x4d 0x00 0x20 0x00 0x52 0x00 0x61 0x00 0x64 0x00 0x69 0x00 0x6f 0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x00 0x01 0x00 0x00 0x12 0x00

标准请求：获取描述符：设备描述符

FIFO写端点0缓冲区18字节

0x12 0x01 0x10 0x01 0x00 0x00 0x00 0x40 0xc4 0x10 0x8a 0x81 0x00 0x01 0x01 0x02 0x00 0x01

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x00 0x02 0x00 0x00 0x09 0x00

标准请求：获取描述符：配置描述符

FIFO写端点0缓冲区9字节

0x09 0x02 0x91 0x00 0x03 0x01 0x00 0x80 0x32

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x00 0x02 0x00 0x00 0x91 0x00

标准请求：获取描述符：配置描述符

FIFO写端点0缓冲区64字节

0x09 0x02 0x91 0x00 0x03 0x01 0x00 0x80 0x32 0x09 0x04 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x00 0x00 0x09 0x24 0x01 0x00 0x01 0x2b 0x00 0x01 0x01 0x0c 0x24 0x02 0x04 0x01 0x02 0x00 0x02 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0d 0x24 0x06 0x05 0x04 0x02 0x01 0x00 0x02 0x00 0x02 0x00 0x00 0x09 0x24 0x03 0x06 0x01 0x01 0x00 0x05 0x00 0x09 0x04 0x01

FIFO写端点0缓冲区64字节

0x00 0x00 0x01 0x02 0x00 0x00 0x09 0x04 0x01 0x02 0x01 0x01 0x02 0x00 0x00 0x07 0x24 0x01 0x06 0x00 0x01 0x00 0x0b 0x24 0x02 0x01 0x02 0x02 0x10 0x01 0x00 0x77 0x01 0x09 0x05 0x83 0x0d 0x00 0x02 0x01 0x00 0x00 0x07 0x25 0x01 0x00 0x02 0x00 0x00 0x09 0x04 0x02 0x00 0x02 0x03 0x00 0x00 0x00 0x09 0x21 0x11 0x01 0x00 0x01

FIFO写端点0缓冲区17字节

0x22 0xcb 0x00 0x07 0x05 0x81 0x03 0x40 0x00 0x0a 0x07 0x05 0x02 0x03 0x40 0x00 0x01

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x00 0x09 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

标准请求：Set\_Configuration请求

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x01 0x0b 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00

标准请求：Set\_Interface请求

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x02 0x03 0x09 0x04 0x04 0x00

标准请求：获取描述符：字符串描述符

FIFO写端点0缓冲区4字节

0x12 0x03 0x46 0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x02 0x03 0x09 0x04 0x12 0x00

标准请求：获取描述符：字符串描述符

FIFO写端点0缓冲区18字节

0x12 0x03 0x46 0x00 0x4d 0x00 0x20 0x00 0x52 0x00 0x61 0x00 0x64 0x00 0x69 0x00 0x6f 0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x02 0x03 0x09 0x04 0x04 0x00

标准请求：获取描述符：字符串描述符

FIFO写端点0缓冲区4字节

0x12 0x03 0x46 0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x02 0x03 0x09 0x04 0x12 0x00

标准请求：获取描述符：字符串描述符

FIFO写端点0缓冲区18字节

0x12 0x03 0x46 0x00 0x4d 0x00 0x20 0x00 0x52 0x00 0x61 0x00 0x64 0x00 0x69 0x00 0x6f 0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x02 0x03 0x09 0x04 0x04 0x00

标准请求：获取描述符：字符串描述符

FIFO写端点0缓冲区4字节

0x12 0x03 0x46 0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x80 0x06 0x02 0x03 0x09 0x04 0x12 0x00

标准请求：获取描述符：字符串描述符

FIFO写端点0缓冲区18字节

0x12 0x03 0x46 0x00 0x4d 0x00 0x20 0x00 0x52 0x00 0x61 0x00 0x64 0x00 0x69 0x00 0x6f 0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0xa1 0x81 0x00 0x01 0x00 0x05 0x01 0x00

类请求：Get\_Cur获取当前值：获取静音

FIFO写端点0缓冲区1字节

0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0xa1 0x81 0x01 0x02 0x00 0x05 0x02 0x00

类请求：Get\_Cur获取当前值：获取音量

FIFO写端点0缓冲区2字节

0x01 0x80

FIFO读端点0缓冲区8字节

0xa1 0x82 0x01 0x02 0x00 0x05 0x02 0x00

类请求：Get\_Min获取最小值：获取音量

FIFO写端点0缓冲区2字节

0x01 0x80

FIFO读端点0缓冲区8字节

0xa1 0x83 0x01 0x02 0x00 0x05 0x02 0x00

类请求：Get\_Max获取最大值：获取音量

FIFO写端点0缓冲区2字节

0xff 0x7f

FIFO读端点0缓冲区8字节

0xa1 0x84 0x01 0x02 0x00 0x05 0x02 0x00

类请求：Get\_Res获取分辨率：获取音量

FIFO写端点0缓冲区2字节

0x01 0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0xa1 0x81 0x02 0x02 0x00 0x05 0x02 0x00

类请求：Get\_Cur获取当前值：获取音量

FIFO写端点0缓冲区2字节

0x01 0x80

FIFO读端点0缓冲区8字节

0xa1 0x82 0x02 0x02 0x00 0x05 0x02 0x00

类请求：Get\_Min获取最小值：获取音量

FIFO写端点0缓冲区2字节

0x01 0x80

FIFO读端点0缓冲区8字节

0xa1 0x83 0x02 0x02 0x00 0x05 0x02 0x00

类请求：Get\_Max获取最大值：获取音量

FIFO写端点0缓冲区2字节

0xff 0x7f

FIFO读端点0缓冲区8字节

0xa1 0x84 0x02 0x02 0x00 0x05 0x02 0x00

类请求：Get\_Res获取分辨率：获取音量

FIFO写端点0缓冲区2字节

0x01 0x00

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x01 0x0b 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00

标准请求：Set\_Interface请求

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x21 0x0a 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00

类请求：Set\_Idle请求

FIFO读端点0缓冲区8字节

0x81 0x06 0x00 0x22 0x02 0x00 0x0b 0x01

标准请求：获取描述符：报告描述符

FIFO写端点0缓冲区64字节

0x06 0x00 0xff 0x09 0x01 0xa1 0x01 0x09 0x01 0x75 0x08 0x95 0x16 0x26 0xff 0x00 0x15 0x00 0x85 0x01 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x02 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x03 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x04 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x05 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x06 0x95 0x02 0x09 0x01

FIFO写端点0缓冲区64字节

0xb1 0x02 0x85 0x07 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x08 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x09 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x0a 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x0b 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x0c 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x0d 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x0e 0x95 0x02 0x09 0x01

FIFO写端点0缓冲区64字节

0xb1 0x02 0x85 0x0f 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x10 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x11 0x95 0x32 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x12 0x95 0x0c 0x09 0x01 0x81 0x02 0x85 0x13 0x95 0x03 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x14 0x95 0x3f 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x15 0x95 0x02 0x09 0x01 0xb1 0x02 0x85 0x16 0x95 0x01 0x09 0x01

FIFO写端点0缓冲区11字节

0xb1 0x02 0x85 0x17 0x95 0x3c 0x09 0x01 0x91 0x02 0xc0